
STEP {
    COL=1
    NAME=PCB
}


LAYER {
    ROW=1
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=COMPONENT
    NAME=COMP_+_TOP
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=2
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SILK_SCREEN
    NAME=TOP_OVERLAY
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=3
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SOLDER_PASTE
    NAME=TOP_PASTE
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=4
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SOLDER_MASK
    NAME=TOP_SOLDER
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=5
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SIGNAL
    NAME=TOP_LAYER
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=6
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SIGNAL
    NAME=MIDLAYER_1
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=7
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SIGNAL
    NAME=MIDLAYER_2
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=8
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SIGNAL
    NAME=BOTTOM_LAYER
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=9
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SOLDER_MASK
    NAME=BOTTOM_SOLDER
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=10
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SOLDER_PASTE
    NAME=BOTTOM_PASTE
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=11
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SILK_SCREEN
    NAME=BOTTOM_OVERLAY
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=12
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=DRILL
    NAME=DRILL
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=TOP_LAYER
    END_NAME=BOTTOM_LAYER
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=13
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=DRILL
    NAME=DRILL1
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=TOP_LAYER
    END_NAME=MIDLAYER_1
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=14
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=COMPONENT
    NAME=COMP_+_BOT
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=15
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SIGNAL
    NAME=MID-LAYER_3
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

LAYER {
    ROW=16
    CONTEXT=BOARD
    TYPE=SIGNAL
    NAME=MID-LAYER_4
    POLARITY=POSITIVE
    START_NAME=
    END_NAME=
    OLD_NAME=
}

